Приложение 4

к Правилам благоустройства

территории Соликамского муниципального округа

**ТРЕБОВАНИЯ**

**к типовым проектам нестационарных торговых объектов, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания**

**I. Общие положения**

1.1. Требования к типовым проектам нестационарных торговых объектов (НТО), используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания (далее - Требования), устанавливают требования к размерам, конструкциям и материалам, применяемым при изготовлении и отделке НТО, к цветовому решению, дополнительные требования к НТО, а также требования к вывескам, размещаемым на нестационарных торговых объектах.

1.2. Требования к типовым проектам НТО определяются с учетом осуществляемой в них деятельности и устанавливаются для следующих видов нестационарных торговых объектов: киоск, павильон (за исключением павильона, используемого для оказания услуг мойки транспортных средств), отдельно стоящий торговый автомат (вендинговый автомат) по продаже питьевой воды (далее - вендинговый автомат), палатка.

1.3. [Примеры](#P2772) архитектурных решений внешнего вида типовых проектов НТО приведены в приложении к Требованиям.

Допускаются иные архитектурные решения внешнего вида НТО, соответствующие Требованиям.

1.4. Порядок определения размера НТО с учетом декоративных элементов внешней отделки:

1.4.1. высота НТО рассчитывается от нижней высотной отметки цоколя до верхней высотной отметки декоративного элемента в виде горизонтальной полосы на каркасе, обрамляющей верхние части нестационарного торгового объекта (далее - фриз), за исключением вендингового автомата и палатки.

Высота вендингового автомата рассчитывается от нижней высотной отметки каркаса до самой верхней высотной отметки накопительной емкости для воды (далее - бак).

Высота палатки рассчитывается от нижней высотной отметки каркаса до самой верхней высотной отметки крыши;

1.4.2. ширина и длина НТО рассчитываются по ширине и длине его внешнего контура, образуемого по периметру нестационарного торгового объекта, за исключением вендингового автомата и палатки.

Ширина и длина вендингового автомата рассчитываются по ширине и длине площадки, на которой он размещен.

Ширина и длина палатки рассчитываются по ширине и длине ее каркаса.

1.5. Использование доборных элементов для внешней отделки фасадов НТО не допускается.

1.6. В случае размещения нескольких НТО на одном земельном участке (группировки) и (или) на смежных земельных участках указанные нестационарные торговые объекты должны иметь единое цветовое решение конструкций и элементов внешней отделки.

**II. Требования к типовым проектам нестационарных торговых объектов,**

**за исключением используемых для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств**

**2.1. Требования к типовым проектам киосков**

2.1.1. Размеры киосков: определяются в соответствии со Схемой размещения НТО.

2.1.2. Конструкции, требования к их материалам:

2.1.2.1. каркас: несущие сварные металлические конструкции;

2.1.2.2. оконные и дверные переплеты;

2.1.2.3. остекление: простое прозрачное с антивандальным покрытием, без тонирования;

2.1.2.4. цоколь: композит.

2.1.3. Декоративные элементы внешней отделки, требования к их параметрам и материалам:

2.1.3.1. панели для отделки фасадов: композит;

2.1.3.2. декоративные панели, состоящие из реек (далее - декоративная(ые) панель(и)): металл или дерево, ширина рейки не менее 0,04 м и не более 0,05 м, расстояние между ближайшими рейками - не менее 0,04 м и не более 0,05 м;

2.1.3.3. углы наружные для отделки внешних углов фасада (далее - наружные углы): композит;

2.1.3.4. конструкции для крепления декоративных панелей, панелей для отделки фасада (далее - декоративные стойки): металл;

2.1.3.5. фриз: композит, или пластик, или дерево (толщина материалов от 5 до 10 мм), или металл толщиной не менее 1,5 мм; высота фриза - 0,4-0,5 м.

2.1.4. Иные элементы внешней отделки, требования к их материалам:

2.1.4.1. допускаются роллетные системы (рольставни) (далее - роллетные системы): металлические с механическим или электрическим приводом;

2.1.4.2. допускаются вентиляционные решетки: металл.

2.1.5. Требования к размещению декоративных элементов внешней отделки:

2.1.5.1. на дворовом фасаде киоска, непосредственно у двери, должна быть размещена одна декоративная панель с горизонтальным расположением реек;

2.1.5.2. на главном, боковых фасадах киоска могут быть размещены декоративные панели с вертикальным и (или) горизонтальным расположением реек;

2.1.5.3. ширина декоративных панелей должна быть равной ширине одного или нескольких остеклений между оконными переплетами фасадов киоска, включая переплеты такого остекления. Допускается размещение декоративной панели на боковом фасаде киоска шириной, равной ширине бокового фасада;

2.1.5.4. расположение реек вертикально и горизонтально одновременно в пределах одной декоративной панели не допускается;

2.1.5.5. верхняя высотная отметка декоративных панелей должна совпадать с верхней высотной отметкой фриза, за исключением декоративной панели, расположенной непосредственно у двери киоска на дворовом фасаде, верхняя высотная отметка которой должна совпадать с нижней высотной отметкой фриза;

2.1.5.6. нижняя высотная отметка декоративных панелей должна достигать цоколя.

2.1.6. Требования к цветовому решению конструкций и элементов внешней отделки:

2.1.6.1. панели для отделки фасадов, оконные и дверные переплеты, наружные углы, вентиляционные решетки, цоколь, фриз, роллетные системы: должны быть изготовлены в едином цвете RAL 8017 (шоколадно-коричневый) или RAL 7016 (антрацитово-серый);

2.1.6.2. декоративные панели: RAL 1013 (жемчужно-белый) или RAL 1015 (светлая слоновая кость);

2.1.6.3. декоративные стойки: RAL 8017 (шоколадно-коричневый) или RAL 7016 (антрацитово-серый).

2.1.7. Дополнительные требования к типовым проектам киосков:

2.1.7.1. в случае неровной поверхности размещение киоска должно предусматривать его размещение в ровной горизонтальной плоскости;

2.1.7.2. роллетные системы не должны перекрывать декоративные элементы внешней отделки;

2.1.7.3. установка кондиционера:

а) допускается внешняя и внутренняя система кондиционирования;

б) при внешнем кондиционировании внешний блок кондиционера располагается на крыше (кровле) киоска;

в) высота внешнего блока кондиционера не должна превышать высоту фриза. При отсутствии технической возможности такого размещения внешний блок кондиционера должен быть размещен по центру крыши (кровли) с использованием маскирующего ограждения (экрана, решетки), соответствующего цвету фриза киоска, со скрытым отводом конденсата.

**2.2. Требования к типовым проектам павильонов**

2.2.1. Размеры павильонов: определяются в соответствии со Схемой размещения НТО.

2.2.2. Конструкции, требования к их материалам:

2.2.2.1. каркас: несущие сварные металлические конструкции;

2.2.2.2. оконные и дверные переплеты;

2.2.2.3. остекление: простое прозрачное с антивандальным покрытием, без тонирования;

2.2.2.4. цоколь: композит.

2.2.3. Декоративные элементы внешней отделки, требования к их параметрам и материалам:

2.2.3.1. панели для отделки фасадов: композит;

2.2.3.2. декоративные панели: металл или дерево, ширина рейки не менее 0,04 м и не более 0,05 м, расстояние между ближайшими рейками - не менее 0,04 м и не более 0,05 м;

2.2.3.3. наружные углы: композит;

2.2.3.4. декоративные стойки: металл;

2.2.3.5. фриз: композит, или пластик, или дерево (толщина материалов от 5 до 10 мм), или металл толщиной не менее 1,5 мм; высота фриза - 0,6-0,7 м.

2.2.4. Иные элементы внешней отделки, требования к их материалам:

2.2.4.1. допускаются роллетные системы: металлические с механическим или электрическим приводом;

2.2.4.2. допускаются вентиляционные решетки: металлические.

2.2.5. Требования к размещению декоративных элементов внешней отделки:

2.2.5.1. на главном фасаде павильона должны быть размещены одна или несколько декоративных панелей с вертикальным и (или) горизонтальным расположением реек. Допускается симметричное расположение декоративных панелей на главном фасаде;

2.2.5.2. на боковых, дворовом фасадах павильона могут быть размещены декоративные панели с вертикальным и (или) горизонтальным расположением реек;

2.2.5.3. ширина декоративных панелей должна быть равной ширине одного или нескольких остеклений между оконными переплетами фасадов павильона, включая переплеты такого остекления. Допускается размещение декоративной панели на боковом фасаде павильона шириной, равной ширине бокового фасада;

2.2.5.4. расположение реек вертикально и горизонтально одновременно в пределах одной декоративной панели не допускается;

2.2.5.5. верхняя высотная отметка декоративных панелей должна совпадать с верхней высотной отметкой фриза, за исключением декоративной панели, расположенной непосредственно у двери павильона на дворовом фасаде, верхняя высотная отметка которой может совпадать с нижней высотной отметкой фриза;

2.2.5.6. нижняя высотная отметка декоративных панелей должна достигать цоколя.

2.2.6. Требования к цветовому решению конструкций и элементов внешней отделки:

2.2.6.1. панели для отделки фасадов, оконные и дверные переплеты, наружные углы, вентиляционные решетки, цоколь, роллетные системы должны быть изготовлены в едином цвете: RAL 8017 (шоколадно-коричневый) или RAL 7016 (антрацитово-серый);

2.2.6.2. декоративные панели: RAL 1013 (жемчужно-белый) или RAL 1015 (светлая слоновая кость);

2.2.6.3. фриз: RAL 8017 (шоколадно-коричневый) или RAL 7016 (антрацитово-серый). Допускается индивидуальное цветовое решение;

2.2.6.4. декоративные стойки: RAL 8017 (шоколадно-коричневый) или RAL 7016 (антрацитово-серый).

2.2.7. Дополнительные требования к типовым проектам павильонов:

2.2.7.1. в случае неровной поверхности размещение павильона должно предусматривать его размещение в ровной горизонтальной плоскости;

2.2.7.2. роллетные системы не должны перекрывать декоративные элементы внешней отделки;

2.2.7.3. установка кондиционера:

а) допускается внешняя и внутренняя система кондиционирования;

б) при внешнем кондиционировании внешний блок кондиционера располагается на крыше (кровле) павильона;

в) высота внешнего блока кондиционера не должна превышать высоту фриза, при отсутствии технической возможности такого размещения внешний блок кондиционера должен быть размещен по центру крыши (кровли) с использованием маскирующего ограждения (экрана, решетки), соответствующего цвету панелей для отделки фасадов павильона, со скрытым отводом конденсата.

**2.3. Требования к типовым проектам вендинговых автоматов**

2.3.1. Размеры вендинговых автоматов:

2.3.1.1. вендинговый автомат: длина - от 2,25 м до 2,75 м, ширина - от 1,9 м до 2,3 м, высота - не более 4,21 м;

2.3.1.2. вендинговый автомат с пеналом для выдачи пустой тары (далее - пенал): длина - от 2,25 м до 2,75 м, ширина - от 1,9 м до 2,3 м, высота - не более 4,21 м.

2.3.2. Конструкции, требования к их материалам:

2.3.2.1. каркас: несущие сварные металлические конструкции;

2.3.2.2. бак на верхней части каркаса вендингового автомата в виде цилиндра с усеченной конической крышей;

2.3.2.3. дверь;

2.3.2.4. лицевая панель на автоматическом модуле, включающая в себя: дисплей, информационную панель для размещения информации, доводимой до покупателей, монетоприемник и (или) терминал для безналичной системы расчета, полость для розлива воды;

2.3.2.5. навес, защищающий от атмосферных осадков (далее - навес): металл.

2.3.3. Декоративные элементы внешней отделки, требования к их параметрам и материалам:

2.3.3.1. декоративные панели: металл или дерево, с вертикальным расположением реек, ширина рейки не менее 0,04 м и не более 0,05 м, расстояние между ближайшими рейками - не менее 0,04 м и не более 0,05 м;

2.3.3.2. декоративные полосы на баке: пластик или композит, толщина не менее 5 мм;

2.3.3.3. наружные углы: металл.

2.3.4. Иные элементы внешней отделки, требования к их материалам:

2.3.4.1. допускается пенал: металл;

2.3.4.2. допускается подставка для тары: металл.

2.3.5. Требования к размещению декоративных элементов внешней отделки:

2.3.5.1. декоративные панели размещаются на боковых фасадах, пенале (при его наличии);

2.3.5.2. декоративные панели должны иметь высотные отметки от основания каркаса вендингового автомата до нижней высотной отметки бака;

2.3.5.3. декоративные полосы наносятся на верхнюю и нижнюю части цилиндра бака по его диаметру.

2.3.6. Требования к цветовому решению конструкций и элементов внешней отделки:

2.3.6.1. каркас, дверь, пенал, навес, подставка для тары, наружные углы: RAL 7040/ORACAL 076 (серое окно);

2.3.6.2. декоративные панели: RAL 1015/ORACAL 082 (светлая слоновая кость);

2.3.6.3. декоративные полосы на баке: RAL 7016/ORACAL 073 (антрацитово-серый);

2.3.6.4. бак: без окрашивания или RAL 7040/ORACAL 076 (серое окно);

2.3.6.5. графическое изображение тары на пенале: RAL 9010/ORACAL 010 (белый);

2.3.6.6. информационная панель на автоматическом модуле: поле панели RAL 7016/ORACAL 073 (антрацитово-серый), текст на поле панели RAL 9010/ORACAL 010 (белый).

2.3.7. Дополнительные требования к типовым проектам вендинговых автоматов: размещение вендингового автомата осуществляется на ровной горизонтальной площадке прямоугольной формы с твердым покрытием, без устройства фундамента.

**2.4. Требования к типовым проектам палаток**

2.4.1. Размеры палаток: определяются в соответствии со Схемой размещения НТО.

2.4.2. Конструкции, требования к их материалам:

2.4.2.1. каркас: сборно-разборные металлические конструкции с двускатной крышей;

2.4.2.2. торговый прилавок (стол): декорируется чехлом из ткани с ПВХ-покрытием водостойким.

2.4.3. Декоративные элементы внешней отделки, требования к их размещению, параметрам и материалам: навес на каркас изготавливается из ткани (далее - тент): ткань с ПВХ-покрытием водостойким;

2.4.4. Требования к цветовому решению конструкций и элементов внешней отделки: тент на дворовом фасаде, тент на крыше, чехол торгового прилавка (стола), а также боковые фасады должны быть изготовлены в единых пастельных, светлых цветах.

**2.5. Требования к ярмарочным павильонам**

2.5.1. Размеры ярмарочных павильонов:

Торговый ярмарочный павильон представляет собой сборно-разборная щитовая конструкция. Модель торгового павильона выполнена в минималистском архитектурном стиле «барнхаус» с элементами loft и bio-tech. Суть стиля заключается в переделке старых амбаров в жилые дома. Особенность конструкции - «утопленная» лицевая часть павильона и минимальный вынос кровли, создающие впечатление, что крыша перетекает в боковые стенки. Размеры 300\*200\*300 см. Каркас деревянный, обшивка – евровагонка; пол — лаговая система, обработанная антисептиком, шпунтовая доска. Юбка (обшивка лаговой системы).

Крыша и кровля - стропильная система, обработанная антисептиком. Кровля цвет коричневый. Дверь- металлическая толщина 1,2 мм в комплекте с замком. Внешний прилавок- глубина 200 мм. на декоративных укосинах (доска). Внутренний прилавок- 600\*3000 мм. Наличие окна - окно раздвижное, 3 части, ширина до 2700 мм, высота 1200 мм. Цвет палисандр. В комплект входят ставни-жалюзи антивандальные для наружной стороны окон с запорным устройством в комплекте. Цвет ставен соответствует цвету окон. Держатели для ставен металлические. Окрашивание внешнее по стандартной палитре в 2 цвета 2 слоя (opex и палисандр), окрашивание внутреннее — opex.

**III. Требования к вывескам, размещаемым на НТО**

3.1. Вывеска, размещаемая на нестационарных торговых объектах, состоит из графической и (или) текстовой частей.

3.2. Текстовая часть должна быть выполнена в виде отдельно стоящих букв, объемных или плоскостных.

3.3. Вывеска на НТО, за исключением палатки и вендингового автомата, размещается строго в границах фриза и должна быть отцентрирована относительно нижней и верхней высотных отметок фриза.

Вывеска на вендинговом автомате размещается строго в границах бака.

Вывеска на палатке размещается в правом верхнем углу лицевой части чехла торгового прилавка (стола) со стороны главного фасада.

3.4. Высота вывески на НТО, за исключением палатки и вендингового автомата, не должна быть более 2/3 высоты фриза.

Высота вывески на вендинговом автомате не должна быть более 0,5 м.

На палатке размещается вывеска шириной не более 0,3 м и высотой не более 0,4 м.

3.5. Материал вывески на НТО, за исключением вендингового автомата и палатки: пластик, или дерево, или металл.

Материал вывески на вендинговых автоматах: пленка или пластик.

Материал вывески на палатках определяется владельцем.

3.6. Цветовое решение текстовой части вывески на НТО, за исключением палатки: RAL 9001 (кремово-белый), или RAL 9003 (сигнальный белый), или RAL 9010 (белый).

Цвет вывески на палатках определяется владельцем.

3.7. Не допускается:

размещать вывеску на киосках, павильонах, путем непосредственного нанесения на поверхность графического и (или) текстового изображения (методом покраски и тому подобными методами),

размещать вывеску на НТО с помощью проектора(ов), демонстрации постера(ов) на динамических системах смены изображений или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экранах (телевизорах), бегущей строке и иных подобных носителях),

полная или частичная замена остекления на НТО (оконных и дверных блоков), иных остекленных частей на нестационарных торговых объектах электронными носителями-экранами (телевизорами), световыми коробами,

полное или частичное перекрытие (закрытие) оконных и дверных блоков вывесками, а также окраска и (или) покрытие декоративными пленками поверхности остекления (оконных и дверных блоков), за исключением случая, указанного в [абзаце втором пункта 4.8](#P2755) Требований,

размещение вывесок с внутренней стороны оконных и дверных блоков на НТО.

3.8. Допускается размещение информации о наименовании организации (индивидуального предпринимателя), профиле деятельности, виде реализуемых товаров (услуг), наименовании (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания), месте нахождения (адресе) и режиме работы:

на информационной табличке из декоративной пленки, размещенной на остеклении оконного блока киоска или остеклении дверного блока павильона,

на информационной панели вендингового автомата,

в виде информационной таблички на торговом прилавке (столе).

Приложение

к Требованиям к типовым проектам некапитальных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания

Примеры архитектурных решений внешнего вида типовых проектов НТО, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания

I. Примеры внешнего вида типовых проектов НТО, за исключением используемых для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств

1.1. Примеры внешнего вида типовых проектов киосков, павильонов

1.1.1. Примеры конструкций, декоративных элементов внешней отделки киосков, павильонов



1.1.2. Цветовое решение конструкций и декоративных элементов

внешней отделки киосков, павильонов

**рис. 3**



--------------------------------

<\*> У павильонов допускается индивидуальное цветовое решение фриза.

1.1.3. Примеры группировки киосков, павильонов

**рис. 4**



**рис. 5**





**1.1.4. Пример расположения реек на декоративной панели киосков, павильонов рис. 6**



1.1.5. Пример расположения фриза киоска, павильона

**рис. 7**



1.1.6. Примеры допустимого оформления киосков, павильонов





**рис. 12**



1.1.7. Примеры допустимого ярмарочного, павильона

**рис. 13**



1200мм

3000мм

100мм

2500мм

3000мм

1.2. Примеры внешнего вида палаток

1.2.1. Примеры расположения конструкций, элементов внешней

отделки палаток

**рис. 13**



1.3. Примеры внешнего вида типовых проектов отдельно стоящих торговых автоматов (вендинговых автоматов) по продаже питьевой воды (далее - вендинговый автомат)

1.3.1. Примеры расположения конструкций, элементов внешней

отделки вендинговых автоматов



**рис. 14 Вендинговый автомат**

**рис. 15 Вендинговый автомат с пеналом**

Условные обозначения:

1) лицевая панель на автоматическом модуле;

2) информационная панель на автоматическом модуле;

3) поле информационной панели на автоматическом модуле;

4) графическое изображение тары на пенале;

5) подставка для тары;

6) полость для розлива воды;

7) дверь.

1.3.2. Цветовое решение конструкций и элементов внешней

отделки вендинговых автоматов

**рис. 16**



--------------------------------

<\*> Допускается бак без окрашивания.

II. Примеры размещения вывесок на НТО

рис. 17. Киоск



рис. 18. Павильон



рис. 19. Вендинговый автомат



рис. 20. Палатка

